|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52201ID | Command | Valve1 | Valve2 | End |
| 1-255  0=neprogramiran | 1-255 | 0-255 | 0-255 | 027 |

Command:

0 – stop motor (no parameters)

1 – run motor on default values

2 – send module information

3 – reset second timer

9 – direct command mode (0-255; 127 je motor v mirovanju, <127 pihanje noter, >127 pihanje ven)

10 – set target humidity (30-80)

20 – set target time (30-180)

30 – set target motor level (1-120)

100 – ID set